1. 元器件引脚标识不是从1开始
2. 元器件没有引脚
3. 引脚之间有多余的连线
4. 元器件名称没有修改
5. 元器件标识写的不是XXX?
6. 删除了引脚标识

原理图器件旋转--空格

镜像：选中器件，按着鼠标左键，x y

原理图标号更新

工具--》Annotate Sch--》选择顺序--》选择要更改的原理图--》更新更改--》接收更改--》生效更改--》执行更改---》关闭即可

原理图编译

原理图网络标号注意事项